**TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNIBROJ |  RADOVI | JEDINICAMJERE | KOLIČINA | JEDINIČNACIJENA EUR | CIJENAbez PDV-aEUR | PDV25%EUR | CIJENA SPDV-omEUR |
| 1. | Dobava građevinske skele, doprema svih alata i materijala potrebnih za rad te privremeno zatvaranje radne zone u trajanju izvođena radova | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Čišćenje skulptureOpis: faza čišćenja vrši se oprezno i detaljno, s ciljem uklanjanja površinske prljavštine, upotrebomvodene pare pod kontroliranimpritiskomUređajem kao Karcher HDS 6/14 CX | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.  | Nanošenje adicijskog silikona na površinu spomenika i izrada gipsanog kalupa (negativa).Opis: adicijski silikon (guma) nanosi se na cjelokupnu površinu spomenika, od vertikale zida kao početne zone prema ostatku volumena skulpture.Nad nanesenim silikonskim kalupom izrađuje se gipsani kalup. Nakon optimalnog perioda stezanja kalupse transportira u radionicu Izvršitelja | m² | 17,30 |  |  |  |  |
| 4. | Lijevanje kalupaOpis: Skulptura će se odliti umaterijalu koji je svojimkarakteristikama rezistentan navanjske uvjete klime u kojima je postavljena originalna skulpturaMaterijal: Acrystal Aqua | m² | 17,30 |  |  |  |  |
| 5. | Dobava izrađene replike iz radionice i montaža u prostoru Gradskog muzeja Drniš | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO EUR:** |  |  |  |